蓬莱TEE特性由

1. 在 opensbi 固件中的集成
2. 蓬莱内核驱动模块
3. 蓬莱 SDK 运行时套件组成

固件集成完成兼容性测试，集成蓬莱特性的 opensbi 可以按预期方式进行启动，内核驱动模块通过 dkms 加载，可以成功加载在内核中，SDK 运行时套件可以正常安装使用。

在测试功能时，利用蓬莱提供的 7 个 demo 示例作为测试用例，进行了编译和运行测试，测试全部通过，并且按照预期方式运行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **编译** | **运行** |
| **aes** | o | o |
| **seal\_data** | o | o |
| **count** | o | o |
| **mem** | o | o |
| **crypt** | o | o |
| **gm\_test\_enclaves** | o | o |
| **prime** | p | o |